**达州市中心血站大门人员进出通道及车辆道闸升级改造项目明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 移动防撞装置 | 3米（镀锌圆管） | 2根 |  |
| 2 | 移动防撞装置 | 4米（镀锌圆管） | 2根 |  |
| 3 | 2号门车辆直流无刷直杆道闸 | 4.63米 | 1套 | 定做 |
| 4 | 停车系统升级 | 32位升级64位  （含1号大门车辆识别摄像头更新） | 1套 | 定做 |
| 5 | 人行通道1号门进出铁门更新 | 1.245\*1.65 | 1套 | 定做 |
| 6 | 人行通道2号门进出铁门更新 | 1.545\*1.585 | 1套 | 定做 |
| 7 | 人脸识别系统（1号门、2号门） |  | 2套 |  |
| 8 | 波型防护栏及凸镜（发电机房门前急弯） | 6米 | 1套 | 定做  （含凸镜） |
|  | 合计 | 42000元 | | |